**Правила транспортировки пластиковых ёмкостей**

Погрузку и разгрузку ёмкостей следует осуществлять методами, исключающими образование остаточной деформации, повреждений и вмятин.

При погрузо-разгрузочных работах и транспортировке запрещается подвергать ёмкость дополнительным нагрузкам.

Погрузку и разгрузку пластиковых ёмкостей следует производить только в пустом состоянии.

Ёмкости транспортируют всеми видами транспорта в крытых и открытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих для данного вида транспорта.

Размещение и крепление транспортируемых ёмкостей должно осуществляться в положении, исключающем их повреждения друг о друга и о стенки транспортных средств.

Ёмкости для транспортировки должны иметь специальную усиленную конструкцию и повышенную прочность.

Транспортировка ёмкости без закрепления в жёсткий каркас запрещается.

Для транспортировки ёмкость устанавливают на ровном прочном основании, исключающем попадание под днище посторонних предметов во избежание деформации и повреждения корпуса ёмкости.

Широкий выбор типоразмеров и конструкции ёмкостей соответствуют габаритам транспортных средств и позволяет устанавливать их в легковые и бортовые автомобили, микроавтобусы, автоприцепы.

Изделия обеспечивают минимальную дополнительную нагрузку благодаря собственному малому весу.

Имеется возможность создания дополнительных сливных отверстий различного диаметра.

Для перевозки веществ в пластиковых ёмкостях обязательна схема монтажа с люком сверху и крепление страховочными тросами.

Транспортировка производится на скорости до 15 км/ч.