**Правила эксплуатации пластиковых ёмкостей**

Перед использованием ёмкости её необходимо промыть питьевой водой с добавлением обеззараживающего средства.

Пластиковые ёмкости следует устанавливать на ровное прочное основание во избежание повреждения основания (дна).

Малые ёмкости устанавливаются вручную, большие – с использованием подъёмного крана.

При монтаже крупных ёмкостей необходимо обеспечить надёжную устойчивость площадки с бетонной подушкой не менее 5 сантиметров.

При установке ёмкости в пустом состоянии (не заполненной жидкостью) на открытой площадке следует производить дополнительную фиксацию для защиты от ветровых нагрузок.

Во избежание повышенного давления на отдельные участки ёмкости следует использовать гибкие соединительные шланги для впускных и выпускных штуцеров.

Не допускается дополнительное внешнее давление и нагрузки на ёмкость при транспортировке, монтаже и эксплуатации.

При длительном хранении изделия следует соблюдать исходные условия завода-изготовителя: крышка закрыта, впускные и выпускные патрубки заглушены.

Использовать пластиковые ёмкости под давлением запрещено.

Запрещено оставлять наполненные водой ёмкости при минусовой температуре.

При использовании агрессивных средств необходимо руководствоваться таблицей устойчивости полиэтилена к различным химическим веществам.

Эксплуатация пластиковой ёмкости не допускается, если:

-ёмкость несправна;

-при осмотрах на внутренней и наружной поверхностях ёмкости выявлены трещины, выпучины, надрывы, отдутия; на стенках ёмкости видны следы пережога полиэтилена и присутствует запах гари;

-в сварных швах выявлены дефекты сварки, трещины, надрывы, протравления.

При длительном хранении изделия следует соблюдать исходные условия завода-изготовителя: крышка закрыта, впускные и выпускные патрубки заглушены.